附件2

发动机拆装大赛评分表

姓名： 编号： 操作用时：

| **项目** | | **配分** | **评分标准或要求** | **扣分记录** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本  情况  评定 | 工具的选用，使用 | 10 | 工具选用、使用不当，发现一次扣2分，扣完10分为止 |  |  |
| 零部件摆放及工具整理 | 10 | 零部件乱摆乱放，不按规定摆放，发现一次扣2分，扣完10分为止 |  |  |
| 发动机安装完毕后，场地未清理干净扣1分，工具未整理或整理不当扣2分 |  |  |
| 三不落地 | 10 | 零部件、工具、油料等落地一次扣2分，扣完分值为止；发现较严重情况的本项不得分。 |  |  |
| 气缸盖拆装 | 15 | 按对角线顺序先两侧后中间(先中间后两侧)方法松(紧)螺栓，否则扣5分 |  |  |
| 拆下后轻拿轻放，摆放整齐，否则扣2分 |  |  |
| 安装时配气正时记号未对准，扣3分 |  |  |
| 油底壳及曲轴附件拆装 | 15 | 按对角线顺序松开(紧固)油底壳安装螺栓，否则扣1～2分 |  |  |
| 机油泵, 曲轴后油封安装不正确或未装,扣5分 |  |  |
| 曲轴及活塞连杆拆装 | 15 | 能正确拆卸活塞连杆总成，并摆放有序，否则扣5分 |  |  |
| 按对角线顺序分批分次松开(紧固)曲轴轴承螺栓，否则扣5分 |  |  |
| 曲轴轴承盖及轴瓦摆放有序，否则扣2分 |  |  |
| 问答 | 10 | 问题回答是否准确、严谨，回答错误一次扣2分 |  |  |
| 其它要求 | 10 | 未按正确工艺或顺序拆装，造成零部件或工具损伤或变形的，发现一次扣5分，扣完分值为止 |  |  |
| 强行乱拆乱卸的，发现一次扣5分 |  |  |
| 安全文明生产 | | 5 | 着装整齐、动作规范、精神饱满、有礼貌，否则扣1～5分。 |  |  |
| **总配分** | | 100 |  | **总得分** |  |

备注：在40分钟时间内，两名比赛选手按照上课老师所讲拆装顺序，进行拆装操作，两名选手可以分工同时进行拆装。40分钟时间到要求停止拆装，没有拆装完的零件按漏拆装规则扣分。